附件1

全省房屋市政工程2017年1至11月上报查处违法违规情况统计表

 

附件2

房屋市政工程生产安全事故企业安全生产许可证处罚情况表

| **序号** | **事故发生时间** | **事故发生地点** | **死亡人数** | **工程名称** | **企业名称** | **处罚时间** | **处罚结果（暂扣或吊销安全生产许可证）** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2016年12月21日 | 惠州市惠城区水口街 | 1人 | 翰欣实业有限公司厂房工程 | 惠州市泰安建筑工程有限公司 | 2017年5月18日至6月16日 | 暂扣安全生产许可证 |  |
| 2 | 2016年12月20日 | 广州市黄埔区 | 1人 | 广州市黄埔区永和隧道口南侧用地市政设施配套工程 | 广州市市政工程机械施工有限公司 | 2017年1月25日至2月23日 | 暂扣安全生产许可证 |  |
| 3 | 2017年3月25日 | 广州市从化 | 死亡9人、2人受伤 | 广州市从化固体废弃物综合处理中心（广州市第七资源热力电厂）项目 | 广东电白建设集团有限公司 | 2017年5月10日至8月7日。 | 暂扣安全生产许可证（经复查，不具备安全生产条件，延长暂扣至9月6日) |  |
| 4 | 2017年3月25日 | 广州市从化 | 死亡9人、2人受伤 | 广州市从化固体废弃物综合处理中心（广州市第七资源热力电厂）项目 | 广州市市政集团有限公司 | 2017年5月10日至8月7日。 | 暂扣安全生产许可证（经复查，不具备安全生产条件，延长暂扣至9月6日) |  |
| 5 | 2016年1月21日 | 广州市 | 1人 | 广州市轨道交通十四号线支线5标工程 | 广东群英劳务有限公司 | 2017年6月6日至7月5日 | 暂扣安全生产许可证 |  |
| 6 | 2016年8月8日 | 珠海市南屏 | 1人 | 珠海市南屏宏兴工业区2#、3#楼改扩建工程 | 普宁市建筑工程总公司 | 2017年6月13日至7月12日 | 暂扣安全生产许可证 |  |
| 7 | 2016年10月3日 | 惠州市龙光城 | 1人 | 惠州市龙光城北片区八期工程 | 龙光工程建设有限公司 | 2017年6月6日至7月5日 | 暂扣安全生产许可证 |  |
| 8 | 2016年8月22日 | 江门市北环路 | 1人 | 江门市北环路（江沙路-港口三路）扩建工程 | 东莞市建工集团有限公司 | 2017年6月15日至7月14日 | 暂扣安全生产许可证 |  |
| 9 | 2016年12月14日 | 佛山市南海区 | 1人 | 佛山市南海区红星商务楼工程 | 佛山市鹏迅建筑工程劳务有限公司 | 2017年6月6日至7月5日 | 暂扣安全生产许可证 |  |
| 10 | 2016年12月14日 | 佛山市南海区 | 1人 | 佛山市南海区红星商务楼工程 | 佛山市南海区黄岐进璟建筑工程有限公司 | 2017年6月6日至7月5日 | 暂扣安全生产许可证 |  |
| 11 | 2016年9月20日 | 佛山市顺德区 | 1人 | 佛山市顺德区星醍苑工程 | 广东建安消防机电工程有限公司 | 2017年6月13日至7月12日 | 暂扣安全生产许可证 |  |
| 12 | 2017年9月2日 | 东莞市 | 1人 | 东莞市广东廉商实业有限公司智能机械生产项目1号办公楼、2~7号厂房、8号宿舍楼工程 | 东莞市裕欣国实业投资有限公司 | 2017年10月19日至11月17日 | 暂扣安全生产许可证 |  |
| 13 | 2017年9月2日 | 东莞市 | 1人 | 东莞市广东廉商实业有限公司智能机械生产项目1号办公楼、2~7号厂房、8号宿舍楼工程 | 东莞市力创钢架结构工程有限公司 | 2017年10月19日至11月17日 | 暂扣安全生产许可证 |  |
| 14 | 2017年2月11日 | 深圳市 | 1人 | 深圳市龙光中心北丙期工程 | 东莞市建安桩基础工程有限公司 | 2017年10月31日至11月29日 | 暂扣安全生产许可证 |  |
| 15 | 2017年2月11日 | 深圳市 | 1人 | 深圳市龙光中心北丙期工程 | 龙光工程建设有限公司 | 2017年10月26日至11月24日 | 暂扣安全生产许可证 |  |
| 16 | 2017年2月19日 | 深圳市 | 1人 | 深圳市健宁医院工程 | 深圳市泰安劳务有限公司 | 2017年10月31日至11月29日 | 暂扣安全生产许可证 |  |
| 17 | 2017年2月19日 | 深圳市 | 1人 | 深圳市健宁医院工程 | 深圳市泰安劳务有限公司 | 2017年10月31日至11月29日 | 暂扣安全生产许可证 |  |
| 18 | 2017年5月11日 | 深圳市 | 3人 | 深圳市城市轨道交通3号线三期（南延）工程3131标 | 深圳市市政工程总公司 | 2017年10月31日至2018年1月28日 | 暂扣安全生产许可证 |  |
| 19 | 2017年9月17日 | 广州市  | 1人 | 广州市花都区新华街宝华路路劲天隽峰一期幼儿园工程 | 广州市住宅建设发展有限公司 | 2017年10月21日至11月19日 | 暂扣安全生产许可证 |  |
| 20 | 2017年9月16日 | 东莞市 | 1人 | 的东莞市碧桂园星云轩1号商业、住宅楼、2号住宅楼、3号商业、住宅楼、4号住宅楼、5号办公楼、6号地下室工程 | 东莞市长胜建筑劳务分包有限公司 | 2017年10月31日至11月29日 | 暂扣安全生产许可证 |  |
| 21 | 2017年10月7日 | 梅州市 | 1人 | 梅州市翡翠绿洲工程 | 梅州常安机械有限公司 | 2017年11月14日至12月13日 | 暂扣安全生产许可证 |  |
| 22 | 2017年10月7日 | 梅州市 | 1人 | 梅州市翡翠绿洲工程 | 广东新大华建筑工程有限公司 | 2017年11月14日至12月13日 | 暂扣安全生产许可证 |  |
| 23 | 2017年7月27日 | 韶关市 | 1人 | 韶关市陈峰、黄小庆、廖彦住宅楼工程 | 广州市城建工程总承包有限公司 | 2017年11月22日至12月21日 | 暂扣安全生产许可证 |  |
| 24 | 2017年9月19日 | 佛山市顺德区 | 1人 | 顺德区康格斯花园五期橡树湾一区9#、10#、11#、24#及一区地下室工程 | 广东诚业建筑集团有限公司 | 2017年11月16日至12月15日 | 暂扣安全生产许可证 |  |

| **序号** | **事故发生时间** | **事故发生地点** | **死亡人数** | **工程名称** | **企业名称** | **处罚时间** | **处罚结果（暂扣或吊销安全生产许可证）** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 2017年7月10日 | 佛山市 | 1人 | 佛山市联和商务大厦工程 | 广东强雄建设集团有限公司 | 2017年11月22日至12月21日 | 暂扣安全生产许可证 |  |
| 26 | 2017年11月4日 | 惠州市 | 1人 | 惠州市享海度假公馆（4#楼及地下室）工程 | 深圳市恩歌源建筑工程有限公司 | 2017年11月28日至12月27日 | 暂扣安全生产许可证 |  |
| 27 | 2017年8月13日 | 中山市 | 4人 | 中山市长江路改造(一期)工程 | 联建建设工程有限公司 | 2017年11月28日至2018年2月25日 | 暂扣安全生产许可证 |  |
| 28 | 2016年11月7日 | 贵州省六盘水大河经济开发区 | 3人 | 贵州省六盘水大河经济开发区鱼墉西路隧道工程项目 | 广东南兴建筑工程有限公司 | 2017年3月9日至4月7日 | 暂扣安全生产许可证 |  |
| 29 | 2016年10月19日 | 合肥市瑶海区 | 1人 | 合肥市瑶海区保利购物中心项目 | 广东世纪达建设集团有限公司 | 2017年3月15日至4月13日 | 暂扣安全生产许可证 |  |
| 30 | 2016年11月20日 | 苏州市太仓市 | 1人 | 苏州市太仓市碧桂园·上海凤凰城三期一标段工程 | 广东腾越建筑工程有限公司 | 2017年8月1日至8月30日（经复查，企业仍不具备安全生产条件，延长暂扣至9月29日,12月内第二次发生事故，延长暂扣至10月29日。） | 暂扣安全生产许可证 |  |
| 31 | 2017年5月4日 | 赣州市赣县 | 1人 | 赣州市赣县雍晟·上城湾畔项目工程6#楼 | 广州建总建筑工程有限公司 | 2017年9月5日至10月4日 | 暂扣安全生产许可证 |  |
| 32 | 2017年7月25日 | 湖南省怀化市 | 1人 | 湖南省怀化市恒大帝景二期工程 | 深圳市深装总装饰股份有限公司 | 2017年10月31日至11月29日 | 暂扣安全生产许可证 |  |
| 33 | 2017年8月13日 | 北京市朝阳区 | 1人 | 北京市朝阳区中国航空研究院开发保障基地工程 | 深圳市宝鹰建设集团股份有限公司 | 2017年11月16日至12月15日 | 暂扣安全生产许可证 |  |

附件3

**工程质量“两书一牌”进展情况**

| **地区** | **法定代表人授权书、****工程质量终身责任承诺书** | **永 久 性 标 牌** |
| --- | --- | --- |
| **新办理质量监督手续（项）** | **已签署授权书、承诺书（项）** | **百分比** | **新办理竣工验收备案（项）** | **设立永久性****标牌（项）** | **百分比** | **建立质量信用档案（项）** |
| 广州 | 487 | 487 | 100.00% | 376 | 376 | 100.00% | 143 |
| 深圳 | 849 | 849 | 100.00% | 178 | 178 | 100.00% | 271 |
| 珠海 | 515 | 515 | 100.00% | 342 | 342 | 100.00% | 515 |
| 汕头 | 160 | 160 | 100.00% | 95 | 95 | 100.00% | 61 |
| 佛山 | 1463 | 1463 | 100.00% | 1171 | 1171 | 100.00% | 1171 |
| 韶关 | 137 | 137 | 100.00% | 139 | 139 | 100.00% | 126 |
| 河源 | 204 | 204 | 100.00% | 89 | 89 | 100.00% | 89 |
| 梅州 | 312 | 312 | 100.00% | 348 | 348 | 100.00% | 84 |
| 惠州 | 606 | 606 | 100.00% | 338 | 338 | 100.00% | 338 |
| 汕尾 | 87 | 87 | 100.00% | 71 | 71 | 100.00% | 71 |
| 东莞 | 571 | 571 | 100.00% | 1748 | 1748 | 100.00% | 1748 |
| 中山 | 2191 | 2191 | 100.00% | 1854 | 1854 | 100.00% | 0 |
| 江门 | 957 | 957 | 100.00% | 901 | 901 | 100.00% | 646 |
| 阳江 | 216 | 216 | 100.00% | 103 | 103 | 100.00% | 103 |
| 湛江 | 139 | 139 | 100.00% | 121 | 121 | 100.00% | 121 |
| 茂名 | 71 | 71 | 100.00% | 33 | 33 | 100.00% | 33 |
| 肇庆 | 409 | 409 | 100.00% | 350 | 350 | 100.00% | 115 |
| 清远 | 233 | 233 | 100.00% | 110 | 110 | 100.00% | 110 |
| 潮州 | 46 | 46 | 100.00% | 5 | 5 | 100.00% | 15 |
| 揭阳 | 64 | 64 | 100.00% | 25 | 25 | 100.00% | 8 |
| 云浮 | 275 | 275 | 100.00% | 148 | 148 | 100.00% | 148 |
| **合计** | **9992** | **9992** | **100.00%** | **8545** | **8634** | **100.00%** | **5916** |

附件4

**房屋建筑工程质量投诉处理情况一览表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **质量问题****类型****投诉处理****宗数** | **渗漏问题** | **结构裂缝问题** | **其他问题** | **合计** |
| **屋面** | **外墙** | **外窗** | **卫生间** | **给排水管道** | **地下室** | **小计** | **梁** | **楼板** | **屋面板** | **小计** | **内墙开裂** | **天花脱落** | **下水管道堵塞** | **墙面地面空鼓** | **不均匀沉降** | **饰面砖松脱** | **装饰面粗糙** | **其他** | **小计** |
| **核实投诉宗数** | 307  | 332  | 195  | 309  | 155  | 43  | **1341**  | 8  | 234  | 57  | **299**  | 330  | 67  | 51  | 305  | 79  | 141  | 112  | 1253  | **2338**  | **3978**  |
| **正在处理宗数** | 12  | 25  | 9  | 19  | 10  | 2  | **77**  | 1  | 19  | 5  | **25**  | 20  | 4  | 5  | 29  | 6  | 6  | 3  | 42  | **115**  | **217**  |
| **已处理完毕宗数** | 295  | 307  | 186  | 290  | 145  | 41  | **1264**  | 7  | 215  | 52  | **274**  | 310  | 63  | 46  | 276  | 73  | 135  | 109  | 1211  | **2223**  | **3761**  |

附件5

**未整改的质量安全隐患项目表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序 号** | **地区** | **隐患名称** | **所在地理位置** | **隐患简要描述** | **隐患排查发现时间** | **整改责任单位** | **计划完成整改时限** | **已采取的监管措施** | **备注** |
| 1 | 汕尾 | 擅自现场搅拌砂浆 | 海丰县 | 汕尾市住建局和海丰县住建局“三禁”检查中发现施工现场搅拌砂浆 | 2017年11月28日 | 广东华夏建安工程有限公司 | 已整改完毕 |  | 报表上报时未整改完毕 |
| 2 | 汕尾 | 擅自现场搅拌砂浆 | 海丰县 | 汕尾市住建局和海丰县住建局“三禁”检查中发现施工现场搅拌砂浆 | 2017年11月28日 | 广东西南建设工程有限公司 | 已整改完毕 |  | 报表上报时未整改完毕 |
| 3 | 汕尾 | 擅自现场搅拌砂浆 | 海丰县 | 汕尾市住建局和海丰县住建局“三禁”检查中发现施工现场搅拌砂浆 | 2017年11月28日 | 汕尾市城区建筑安装总公司 | 已整改完毕 |  | 报表上报时未整改完毕 |
| 4 | 汕尾 | 擅自现场搅拌砂浆 | 海丰县 | 汕尾市住建局和海丰县住建局“三禁”检查中发现施工现场搅拌砂浆 | 2017年11月28日 | 广东华夏建安工程有限公司 | 2017年12月10日 | 已发出整改通知书 | 海丰县东恒广场 |
| 5 | 汕尾 | 擅自现场搅拌砂浆 | 海丰县 | 汕尾市住建局和海丰县住建局“三禁”检查中发现施工现场搅拌砂浆 | 2017年11月28日 | 广东金粤建设有限公司 | 已整改完毕 |  | 报表上报时未整改完毕 |
| 6 | 汕尾 | 擅自现场搅拌砂浆 | 海丰县 | 汕尾市住建局和海丰县住建局“三禁”检查中发现施工现场搅拌砂浆 | 2017年11月28日 | 海丰县怡和建筑安装工程公司 | 2017年12月10日 | 已发出整改通知书 | 海丰县龙腾嘉园 |
| 7 | 江门 | 1#厂房 | 蓬江区 | 1、首层柱箍筋弯钩的弯折角度不符合不应小于135度的规范要求。 | 2017年11月29日 | 江门市蓬江建筑集团有限公司 | 暂缓施工，进行整改 | 已发出整改通知书责令整改 | 数据为截至11月底未整改完毕的 |
| 2、首层柱钢筋保护层用塑料垫卡不满足设计及规范要求。 |
| 8 | 江门 | 健威广场A1~A3栋住宅，B1、B2栋办公楼，B栋商业裙楼，C栋（住宅水泵房），地下室 | 蓬江区 | 1、车库及裙楼模板拆除后，梁柱的蜂窝及麻面未及时处理。 | 2017年11月28日 | 广州市住宅建设发展有限公司 | 5 | 已发出整改通知书责令整改 | 数据为截至11月底未整改完毕的 |
| 9 | 江门 | 美的公园天下花园6#~10#楼、地下车库B区 | 蓬江区 | 1、4#楼车库顶板局部有裂缝。 | 2017年11月23日 | 龙元建设集团股份有限公司 | 7 | 已发出整改通知书责令整改 | 数据为截至11月底未整改完毕的 |
| 2、6#楼部分剪力墙有两道斜裂缝。 |
| 10 | 江门 | 健威广场A1~A3栋住宅，B1、B2栋办公楼，B栋商业裙楼，C栋（住宅水泵房），地下室 | 蓬江区 | 1、2017年11月16日送检的25mm直径的钢筋原材样品，经蓬江区检测站检测，拉伸检验不合格，应双倍取样复验拉伸。 | 2017年11月23日 | 广州市住宅建设发展有限公司 | 15 | 已发出整改通知书责令整改 | 数据为截至11月底未整改完毕的 |
| 11 | 江门 | 3#厂房 | 蓬江区 | 1、外墙饰面砖黏贴强度检测：第一次抽检13组（委托编号WE-17-00027）不合格5组；第二次加倍复测5组（委托编号WF-17-0006）其中一组（五层7交A~西+1000mm）不合格。 | 2017年11月22日 | 江门市蓬江建筑集团有限公司 | 7 | 已发出整改通知书责令整改 | 数据为截至11月底未整改完毕的 |
| 2、请按有关规定跟踪处理。 |
| 12 | 江门 | 美的公园天下花园1#~3#商业，1#~5#楼，地下车库A区 | 蓬江区 | 1、项目部制定工程质量通病防治方案未审查。 | 2017年10月18日 | 龙元建设集团股份有限公司 | 7 | 已发出整改通知书责令整改 | 数据为截至11月底未整改完毕的 |
| 13 | 深圳 | 安都会中央花园Ⅳ区土石方、基坑支护 | 龙岗区龙城街道大运新城片区 | 1.桩基工程未办理施工许可手续。 | 2017年8月17日，市建筑工程质量安全监督总站检查发现。 | 深圳市基础工程有限公司 | / | 责令全面停工整改 |  |
| 14 | 深圳 | 华润城华润置地大厦（二期）+物体打击 | 大冲村 | 1. 外立面施工对下方营业场所存在物体打击风险；
2. 2.未采取有效防护隔离措施
 | 2017年10月12日，南山区施工安全监督站日常检查发现。 | 中建三局集团有限公司 | / | 已对责任单位发放《责令停工整改通知书》（深南住建安停[2017]0031号） |  |
| 15 | 深圳 | 龙苑学校施工总承包+临电敷设 | 龙珠大道与南坪快速交汇处西北侧 | 临电敷设和验收不符合规范 | 2017年10月26日，南山区施工安全监督站日常检查发现。 | 华西企业有限公司 | / | 已对责任单位发放《责令停工整改通知书》（深南住建安停[2017]0119号） |  |
| 16 | 深圳 | 金桃园大厦（二期）建筑工程+脚手架拆除施工 | 南山区南头街道桃园路以南、花屋巷以东 | 1. 悬挑外脚手架拆除施工方案未按规定程序审批；
2. 外脚手架作业期间项目经理、总监不在现场；
3. 抽查20层以上外架安全网被拆除，作业层脚手板、安全平网缺失，外架上有钢筋、钢笆片等杂物；
4. 4.抽查首层缺少拆架安全警示标识。
 | 2017年11月13日，南山区施工安全监督站日常检查发现。 | 广东永盛建筑工程有限公司 | / | 已对责任单位发放《责令停工整改通知书》（深南住建安停[2017]0243号） |  |
| 17 | 汕尾 | 擅自现场搅拌砂浆 | 海丰县 | 汕尾市住建局和海丰县住建局“三禁”检查中发现施工现场搅拌砂浆 | 2017年11月28日 | 广东华夏建安工程有限公司 | 已整改完毕 |  | 报表上报时未整改完毕 |
| 18 | 汕尾 | 擅自现场搅拌砂浆 | 海丰县 | 汕尾市住建局和海丰县住建局“三禁”检查中发现施工现场搅拌砂浆 | 2017年11月28日 | 广东西南建设工程有限公司 | 已整改完毕 |  | 报表上报时未整改完毕 |
| 19 | 汕尾 | 擅自现场搅拌砂浆 | 海丰县 | 汕尾市住建局和海丰县住建局“三禁”检查中发现施工现场搅拌砂浆 | 2017年11月28日 | 汕尾市城区建筑安装总公司 | 已整改完毕 |  | 报表上报时未整改完毕 |
| 20 | 汕尾 | 擅自现场搅拌砂浆 | 海丰县 | 汕尾市住建局和海丰县住建局“三禁”检查中发现施工现场搅拌砂浆 | 2017年11月28日 | 广东华夏建安工程有限公司 | 2017年12月10日 | 已发出整改通知书 | 海丰县东恒广场 |
| 21 | 汕尾 | 擅自现场搅拌砂浆 | 海丰县 | 汕尾市住建局和海丰县住建局“三禁”检查中发现施工现场搅拌砂浆 | 2017年11月28日 | 广东金粤建设有限公司 | 已整改完毕 |  | 报表上报时未整改完毕 |
| 22 | 汕尾 | 擅自现场搅拌砂浆 | 海丰县 | 汕尾市住建局和海丰县住建局“三禁”检查中发现施工现场搅拌砂浆 | 2017年11月28日 | 海丰县怡和建筑安装工程公司 | 2017年12月10日 | 已发出整改通知书 | 海丰县龙腾嘉园 |
| 23 | 中山 | 古四幼儿园工程 | 古镇 | 施工用电未按方案要求施工，设置不符合规范、标准要求，存在安全隐患；未落实本企业制定的安全检查制度；未按规定做到道路硬化；施工用电未按要求进行线路铺设，电线乱拉乱接，随意拖地 | 2017年11月29日 | 广东宏力建设工程有限公司  | 2017年12月6日 | 限期整改 |  |
| 24 | 中山 | 鹿茵华庭二、三期(一、二区）工程 | 横栏 | 电梯井口防护门不符合标准、规范要求；未按规定检查特种作业人员取得省级建设行政主管部门颁发的操作资格证情况；项目经理作业期间，无正当理由不在施工现场；工程施工作业期间，专职安全员无正当理由不在施工现场 | 2017年11月29日 | 中天建设集团有限公司  | 2017年12月6日 | 限期整改 动态扣分 |  |
| 25 | 中山 | 冯立敏厂房工程 | 南头 | 防护栏杆防护设置不符合标准、规范要求；未提供外脚手架拆卸方案及交底记录；脚手架连墙件数量严重不足， 拉结不坚固、不规范；未建立安全制度；材料堆放不标准，堆放零乱，未做到工完场清，施工现场脏乱差；施工用电未按要求进行线路铺设，电线乱拉乱接，随意拖地 | 2017年11月30日 | 中山市纬泰建筑工程有限公司  | 2017年12月7日 | 限期整改 动态扣分 |  |
| 26 | 中山 | 华炬珑玥花园（康域）（一期）工程 | 阜沙 | 项目经理作业期间，无正当理由不在施工现场；基坑边堆放建筑材料；基坑边部分防护不严；现场动火未办理报批手续 | 2017年11月30日 | 江西建工第三建筑有限责任公司 | 2017年12月7日 | 限期整改 动态扣分 |  |
| 27 | 中山 | 枫璟美地园二期5、6、7、8、9、10、11、12、13栋工程 | 东升 | 1、施工企业(1)、预留洞口防护不符合标准、规范要求 (2)、楼梯、楼层与阳台临边防护不符合标准、规范要求 (3)、施工用电未按方案要求施工，设置不符合规范、标准要求，存在安全隐患 2、其他条文(1)、部分脚手架连墙件严重不足，剪刀撑和扫地杆设置不符合要 (2)、操作平台搭设不符合要求 (3)、高层个别消防栓未配备水带  | 2017年11月29日 | 广东强雄建设集团有限公司  | 2017年12月6日 | 限期整改 动态扣分 |  |
| 28 | 中山 | 天秀苑1座-6座、门卫室及地下车库工程 | 小榄 | 1、施工企业(1)、材料堆放不标准，堆放零乱，未做到工完场清，施工现场脏乱差 (2)、楼梯、楼层与阳台临边防护不符合标准、规范要求 (3)、脚手架、脚手板上的建筑垃圾未及时清理 (4)、施工用电未按要求进行线路铺设，电线乱拉乱接，随意拖地 2、其他条文(1)、个别工人未佩戴安全帽  | 2017年11月29日 | 中国对外建设有限公司 深圳科宇工程顾问有限公司  | 2017年12月6日 | 限期整改 |  |
| 29 | 中山 | 绿洲华庭二期基坑支护工程 | 民众 | 1、施工企业(1)、施工用电未按要求进行线路铺设，电线乱拉乱接，随意拖地 2、其他条文(1)、基坑边堆放塔吊标准节和材料 (2)、现场灭火器配备不足 (3)、材料堆放高度过高 (4)、材料堆放零乱，未做到工完场清  | 2017年11月30日 | 广东华拓建设有限公司  | 2017年12月7日 | 限期整改 |  |
| 30 | 中山 | 中山市星雄实业投资有限公司商住楼工程 | 东风 | 1、施工企业(1)、电梯井层间防护不符合标准、规范要求 (2)、楼梯、楼层与阳台临边防护不符合标准、规范要求 (3)、施工用电未按要求进行线路铺设，电线乱拉乱接，随意拖地 (4)、材料堆放不标准，堆放零乱，未做到工完场清，施工现场脏乱差 2、其他条文(1)、脚手架个别立杆吊脚，不垂直，脚手板上面杂物未清理 (2)、现场灭火器配备不足  | 2017年11月30日 | 广东恒佳建筑工程有限公司  | 2017年12月7日 | 限期整改 |  |
| 31 | 中山 | 恒泰岭峰花园三期（9幢、10幢、11幢）、七期（商铺3幢、商铺4幢） | 黄圃 | 1、施工单位管理人员不到位，施工企业未对施工现场进行定期和专项安全检查；2、外脚手架首层连墙件数量不足，架体与建筑物间距过大未设防护，脚手架架体内封闭不符合标准、规范要求；3、楼梯、楼层与阳台临边防护不符合标准、规范要求；4、悬挑式卸料平台搭设使用U型扣与专项方案不一致。 | 2017年11月29日 | 江西建工第三建筑有限责任公司 | 2017年12月6日 | 限期整改 动态扣分 |  |
| 32 | 中山 | 中山市道法自然洁具有限公司工业厂房一、工业厂房二工程 | 三角 | 1、“四口”、临边防护存在安全隐患；2、施工单位管理人员不到位；3、高处作业平台设置不符合规范要求；4、内脚手架未编制方案，内架材料不符合要求，未组织验收，责令暂停使用5、物料提升机连锁装置不起作用，物料平台未满铺及两侧防护不到位，维护保养记录不完善，验收不记录不完善；5、对项目监理部发出的整改通知书,未跟踪整改落实情况 | 2017年11月29日 | 中山市祥丰建筑工程有限公司 | 2017年12月6日 | 限期整改 动态扣分 |  |
| 33 | 中山 | 中山现代农产品交易中心建设三期工程 | 西区 | 1、脚手架、脚手板上的建筑垃圾未及时清理；2、物料提升机物料平台连墙件数量不足，出入口两侧防护不规范，维护保养记录不完善，检测报告不合格项的整改记录未提供 ；3、F栋水果区外脚手架顶层连墙件数量不足 | 2017年11月30日 | 广东省水利水电第三工程局有限公司 | 2017年12月7日 | 限期整改 |  |
| 34 | 中山 | 珑城汇风情街工程 | 沙溪 | 1、施工用电未按要求进行线路铺设，电线乱拉乱接，随意拖地；2、未按规定参与对作业人员的安全教育或安全技术交底；3、钢筋等建筑材料吊运操作不规范，司机未接受安全教育及安全技术交底上岗；4、监理企业未对施工现场进行定期和专项安全检查，或未做好安全检查记录 | 2017年11月30日 | 中山市第一建筑工程有限公司 | 2017年12月7日 | 限期整改 动态扣分 |  |
| 35 | 中山 | 中山市远扬红木家具市场一期 | 大涌镇 | 施工单位管理人员不到位，现场监理不到位。现场灭火器械不足，脚手架连墙杆缺失，提升机附墙点不规范楼层防护门行程开关失灵 | 2017年11月29日 | 茂名市建筑集团有限公司 | 2017年12月6日 | 限期整改 动态扣分 |  |
| 36 | 中山 | 怡方花园四期(D-5~D-8、D-11~D-12及地下室1)工程  | 港口镇 | 没按方案拆除脚手架，连墙杆均已拆除，架体堆载没及时清除，临时架体没按要求验收。 | 2017年11月29日 | 广州富利建筑安装工程有限公司 | 2017年12月6日 | 限期整改 动态扣分 |  |
| 37 | 中山 | 华硕商住大厦工程 | 东区 | 施工单位管理人员不到位，现场监理不到位。现场没有灭火器械，基坑边堆载过多，临时用电不规范。 | 2017年11月30日 | 江西建工第三建筑有限责任公司 | 2017年12月7日 | 限期整改 动态扣分 诚信扣分 |  |
| 38 | 中山 | 永成御景轩工程  | 石岐区 | 施工升降机加节未组织验收，个别脚手架连墙杆拆除。 | 2017年11月30日 | 中山市新城建筑工程有限公司 | 2017年12月7日 | 限期整改 动态扣分 诚信扣分 |  |
| 39 | 中山 | 邦达公司年产橡胶制品16000吨生产项目一期工程 | 南区 | 1、公司检查记录不完善，未见整改前后对比照片；2、作业人员安全交底技术有弄虚作假现象；3、监理单位对发出的整改通知未能及时跟踪落实，刚结构吊装未能按监理细则做好旁站记录。 | 2017年11月30日 | 湖南省第三工程有限公司 | 2017年12月7日 | 限期整改 动态扣分 |  |
| 40 | 中山 | 凯尚名都花园--1栋、2栋商住楼、3栋住宅楼、4栋、5栋商住楼工程 | 神湾镇 | 1、公司检查记录不完善，未见整改前后对比照片；2、未按要求设置消防设施；3、施工用电未按方案要求施工，未采用三级配电管理；4、塔吊顶升附墙未见验收报告，第一道附墙后未做二次检测，特种作业人员证件未报审；5、监理单位对发出的整改单未跟踪落实，旁站记录不完善；6、“四口”临边防护不到位；7、作业期间，项目经理、安全员不到位 | 2017年11月29日 | 华泰建设工程有限公司 | 2017年12月6日 | 限期整改 动态扣分 |  |
| 41 | 中山 | 中航花园二期（4、5、6幢） | 开发区 | 1、公司检查记录不完善，未见整改前后对比照片；2、未按要求设置消防设施；3、施工用电未按方案要求施工，违反“一机、一闸、一漏、一箱”要求；4、监理单位对发出的整改单未跟踪落实，旁站记录不完善；5、“四口”临边防护不到位；6、脚手架悬挑层未及时封闭，个别立杆弯曲严重，电梯井防护不规范；7、脚手架与建筑物之间间距过大未设置兜底网；8、脚手架上堆放较多建筑材料未及时清理 | 2017年11月30日 | 广东华拓建设有限公司 | 2017年12月7日 | 限期整改 动态扣分 |  |
| 42 | 中山 | 盈悦豪庭二期工程 | 板芙镇 | 1、1栋外脚手架首层连墙件不足，首层未按要求设置安全网；2、外脚手架验收报告未量化（针对于首层脚手架的连墙件问题）；3、监理周报未全面反映施工现场的实际情况； | 2017年11月30日 | 宁波宇丰建设有限公司 | 2017年12月7日 | 限期整改 |  |
| 43 | 中山 | 优越家园（优韵居）1-4幢及地下室、（优韵居）7-8幢及地下室工程 | 坦洲镇 | 1、公司未对施工现场进行专项检查，且未对危险性较大的分部分项危险源进行重点检查；2、4栋外脚手架未按规范要求设置连墙件；3、高层消防水管直径未按规范要求设置（管径过小）；4、施工道路存在扬尘现象，未采取有效措施控制扬尘；5、监理单位对脚手架专项施工方案审查不严格（施工方案缺少部分施工图例及施工大样图）； | 2017年11月29日 | 江西建工第三建筑有限责任公司 | 2017年12月6日 | 限期整改 |  |
| 44 | 中山 | 锦绣海湾城九期一区10-19幢、10#商铺及地下车库B区工程 | 南朗镇 | 1、未对所有进场施工车辆及移动大型施工机具进行进场前的查验；2、针对于脚手架的检查流于形式，未组织脚手架专项检查，具体表现为拉结点不规范或未按方案设置；3、安全员未针对于洞口防护及临边防护检查中发现的问题进行跟踪整改；4、高层消防水管直径未按规范要求设置（管径过小）；5、主要干道存在扬尘现象，未采取有效措施控制扬尘；6、监理单位未按规范要求进行验收（消防及脚手架）7、监理单位对临边防护存在的问题未督促施工单位进行整改； | 2017年11月29日 | 江西中联建设集团有限公司 | 2017年12月6日 | 限期整改 |  |
| 45 | 中山 | 润颐居二期工程 | 三乡镇 | 1、施工现场首层部分积水未及时清理；2、施工单位未组织专项检查，未落实上级专项检查通知精神；3、施工电梯出入口及楼层阳台的临边防护设置不规范；4、脚手架操作层防护杆设置不足； | 2017年11月30日 | 东阳市江城建设有限公司 | 2017年12月7日 | 限期整改 |  |
| 46 | 江门 | 企业安全生产主体责任落实不到位 | 锦富汇景湾豪庭13#、15#，19#、20#，21#、22#，23#、25#住宅楼，半地下室（三期） | 1、二台塔吊未办理使用登记。 | 2017年11月28日 | 广东电白二建集团有限公司 | 7 | 已发出整改通知书责令整改 | 数据为截至11月底未整改完毕的 |
| 2、施工用电电线拖地无保护接零。 |
| 47 | 江门 | 企业安全生产主体责任落实不到位 | 江门高尔夫周边地块3#地幼儿园 | 1、物料提升机卸料平台两侧防护不严。 | 2017年11月28日 | 广东耀南建筑工程有限公司 | 5 | 已发出整改通知书责令整改 | 数据为截至11月底未整改完毕的 |
|
| 2、楼梯两侧及休息平台一侧防护不严，天面无防护。 |
| 3、预留洞口无防护。 |
| 48 | 江门 | 企业安全生产主体责任落实不到位 | 健威广场A1~A3栋住宅，B1、B2栋办公楼，B栋商业裙楼，C栋（住宅水泵房），地下室 | 1、裙楼二层面集中堆放大量脚手架。 | 2017年11月28日 | 广州市住宅建设发展有限公司 | 5 | 已发出整改通知书责令整改 | 数据为截至11月底未整改完毕的 |
|
| 2、3#塔式起重机电缆绕挂在标准节上，无用瓷瓶隔开。 |
| 3、本月起重机械未有维保记录。 |
| 49 | 江门 | 企业安全生产主体责任落实不到位 | 江门市高尔夫周边地块2#地商业楼 | 1、车库模板支撑系统方案为盘扣式，现场使用轮扣式，与方案不符。 | 2017年11月27日 | 广东耀南建筑工程有限公司 | 5 | 已发出整改通知书责令整改 | 数据为截至11月底未整改完毕的 |
| 2、塔式起重机塔身挂设电箱。 |
| 3、公司一级未开展检查，项目部检查不详细。 |
| 50 | 江门 | 企业安全生产主体责任落实不到位 | 江门市游泳池中心北侧地块住宅小区6#、7#、8#、服务中心 | 1、施工升降机卸料平台两侧防护不严。 | 2017年11月27日 | 江门市兴华业建筑工程有限公司 | 5 | 已发出整改通知书责令整改 | 数据为截至11月底未整改完毕的 |
|
|
| 51 | 江门 | 企业安全生产主体责任落实不到位 | 江门市游泳池中心北侧地块住宅小区1#、2#、9#、裙楼（1#、2#部分）、地下室 | 1、外脚手架拆除阶段的8#、9#楼，阳台护栏有3层玻璃未安装，连墙杆拉结数量不足，无回顶。 | 2017年11月27日 | 江门市兴华业建筑工程有限公司 | 5 | 已发出整改通知书责令整改 | 数据为截至11月底未整改完毕的 |
| 2、施工升降机卸料平台两侧防护不严。 |
| 52 | 江门 | 企业安全生产主体责任落实不到位 | 灏昌园A、B、C、D栋高层住宅；B地块半地下层和地下一层（车库） | 1、地库顶板临边防护不严。 | 2017年11月24日 | 广东电白建设集团有限公司 | 5 | 已发出整改通知书责令整改 | 数据为截至11月底未整改完毕的 |
| 2、C栋外排栅没有水平围护。 |
| 3、砂浆机没有防护棚。 |
| 4、塔吊、施工升降机11月份维保资料未及时做好。 |
| 5、基坑监测验收测量只做到8月份。 |
| 53 | 江门 | 企业安全生产主体责任落实不到位 | 美的公园天下花园1#~3#商业，1#~5#楼，地下车库A区 | 1、3#楼电梯井口防护不严。 | 2017年11月23日 | 龙元建设集团股份有限公司 | 3 | 已发出整改通知书责令整改 | 数据为截至11月底未整改完毕的 |
| 54 | 江门 | 企业安全生产主体责任落实不到位 | 恒鑫御园二期地下车库、8#-11#楼、39#楼 | 1、1#施工升降机未设置电缆护架，首层机械联锁失效。1#塔式起重机第二道附墙以上电缆设置不符合要求。 | 2017年11月17日 | 广东中骏建设工程有限公司 | 7 | 已发出整改通知书责令整改 | 数据为截至11月底未整改完毕的 |
| 2、8#第26层面模板缺水平拉结，扫地杆不足个别顶托螺旋伸出端过长。 |
| 55 | 江门 | 企业安全生产主体责任落实不到位 | 丽轩广场基坑支护工程 | 1、施工单位未进行自查自纠。 | 2017年11月4日 | 江门市晋盈建筑工程有限公司、深圳盐港建设工程有限公司 | 7 | 已发出整改通知书责令整改 | 数据为截至11月底未整改完毕的 |
| 56 | 江门 | 企业安全生产主体责任落实不到位 | 江门市食品检（监）测能力建设规划项目 | 楼梯及电梯井临边防护未按市安监站要求落实整改 | 2017年11月29日 | 深圳市金昆达建筑工程有限公司 | 2017年12月4日 | 对施工单位发出局部停工整改通知，并对施工企业、项目负责人进行扣分处理 |
| 57 | 江门 | 企业安全生产主体责任落实不到位 | 江门市食品检（监）测能力建设规划项目 | 部分外脚手架连墙件设置不符合规范要求 | 2017年11月29日 | 深圳市金昆达建筑工程有限公司 | 2017年12月4日 | 对施工单位发出局部停工整改通知，并对施工企业、项目负责人进行扣分处理 | 数据为截至11月底未整改完毕的 |
| 58 | 江门 | 企业安全生产主体责任落实不到位 | 江门市食品检（监）测能力建设规划项目 | 钢筋加工区围蔽不严 | 2017年11月29日 | 深圳市金昆达建筑工程有限公司 | 2017年12月4日 | 对施工单位发出局部停工整改通知，并对施工企业、项目负责人进行扣分处理 | 数据为截至11月底未整改完毕的 |
| 59 | 江门 | 企业安全生产主体责任落实不到位 | 五邑大学策文商学院大楼建设项目 | 简易砌筑平台稳定性差，未设临边防护,工人高处作业未使用安全带 | 2017年11月27日 | 广东新可宇建设工程有限公司 | 2017年12月2日 | 对施工单位发出局部停工整改通知，并对专职安全员进行扣分处理 | 数据为截至11月底未整改完毕的 |
| 60 | 江门 | 企业安全生产主体责任落实不到位 | 五邑大学策文商学院大楼建设项目 | 楼梯、洞口局部临边防护不严 | 2017年11月27日 | 广东新可宇建设工程有限公司 | 2017年12月2日 | 对施工单位发出局部停工整改通知，并对专职安全员进行扣分处理 | 数据为截至11月底未整改完毕的 |
| 61 | 江门 | 企业安全生产主体责任落实不到位 | 五邑大学策文商学院大楼建设项目 | 天沙河边材料堆放场未围蔽，消防通道不畅 | 2017年11月27日 | 广东新可宇建设工程有限公司 | 2017年12月2日 | 对施工单位发出局部停工整改通知，并对专职安全员进行扣分处理 | 数据为截至11月底未整改完毕的 |
| 62 | 江门 | 企业安全生产主体责任落实不到位 | 五邑大学策文商学院大楼建设项目 | 施工临时用电不符合要求，电线穿行于钢管上，未做保护，电线乱拉拖地，开关箱数量配备不足 | 2017年11月27日 | 广东新可宇建设工程有限公司 | 2017年12月2日 | 对施工单位发出局部停工整改通知，并对专职安全员进行扣分处理 | 数据为截至11月底未整改完毕的 |
| 63 | 江门 | 企业安全生产主体责任落实不到位 | 五邑大学策文商学院大楼建设项目 | 现场多名工人未戴安全帽 | 2017年11月27日 | 广东新可宇建设工程有限公司 | 2017年12月2日 | 对施工单位发出局部停工整改通知，并对专职安全员进行扣分处理 | 数据为截至11月底未整改完毕的 |
| 64 | 江门 | 企业安全生产主体责任落实不到位 | 五邑大学策文商学院大楼建设项目 | 材料未捆绑结实，违规起吊 | 2017年11月27日 | 广东新可宇建设工程有限公司 | 2017年12月2日 | 对施工单位发出局部停工整改通知，并对专职安全员进行扣分处理 | 数据为截至11月底未整改完毕的 |
| 65 | 江门 | 企业安全生产主体责任落实不到位 | 江门市迎宾路（胜利北路-江门大道）改造工程 | 检查时，项目经理不在岗履职 | 2017年11月29日 | 中电建路桥集团有限公司 | 2017年12月4日 | 对施工单位发出局部停工整改通知，并对专职安全员进行扣分处理 | 数据为截至11月底未整改完毕的 |
| 66 | 江门 | 企业安全生产主体责任落实不到位 | 江门市迎宾路（胜利北路-江门大道）改造工程 | 现场临时用电管理较差，配电箱内未安装隔离开关及N线端子板 | 2017年11月29日 | 中电建路桥集团有限公司 | 2017年12月4日 | 对施工单位发出局部停工整改通知，并对专职安全员进行扣分处理 | 数据为截至11月底未整改完毕的 |
| 67 | 江门 | 企业安全生产主体责任落实不到位 | 江门市迎宾路（胜利北路-江门大道）改造工程 | 乙炔瓶压力表损坏未及时更换 | 2017年11月29日 | 中电建路桥集团有限公司 | 2017年12月4日 | 对施工单位发出局部停工整改通知，并对专职安全员进行扣分处理 | 数据为截至11月底未整改完毕的 |
| 68 | 江门 | 企业安全生产主体责任落实不到位 | 江门市杜阮污水处理厂二期管网工程 | 沉井临边防护及爬梯设置不符合要求，周边未回填，废弃井未采取有效防护措施，存在较大安全隐患 | 2017年11月30日 | 广东金辉华集团有限公司 | 2017年12月3日 | 对施工单位发出局部停工整改通知，并对项目负责人进行扣分处理 | 数据为截至11月底未整改完毕的 |
| 69 | 江门 | 企业安全生产主体责任落实不到位 | 江门市杜阮污水处理厂二期管网工程 | 施工临时用电管理较乱，电路未接PE线，配电箱未设N线端子板 | 2017年11月30日 | 广东金辉华集团有限公司 | 2017年12月3日 | 对施工单位发出局部停工整改通知，并对项目负责人进行扣分处理 | 数据为截至11月底未整改完毕的 |
| 70 | 江门 | 企业安全生产主体责任落实不到位 | 江门市技师学院第二校区3、4#教学楼工程 | 安全立网挂设未跟上外脚手架搭设进度，局部位置安全立网破损未及时更换，较多建筑材料堆放在外脚手架上，水平安全网失效 | 2017年11月28日 | 广州众磊建筑工程有限公司 | 2017年12月1日 | 对施工单位发出限期整改通知，并对专职安全员进行扣分处理 | 数据为截至11月底未整改完毕的 |
| 71 | 江门 | 企业安全生产主体责任落实不到位 | 江门市技师学院第二校区3、4#教学楼工程 | 现场发现多名工人冒险作业，存在交叉作业现象，工人高处作业时未佩戴安全带 | 2017年11月28日 | 广州众磊建筑工程有限公司 | 2017年12月1日 | 对施工单位发出限期整改通知，并对专职安全员进行扣分处理 | 数据为截至11月底未整改完毕的 |
| 72 | 江门 | 企业安全生产主体责任落实不到位 | 江门市技师学院第二校区3、4#教学楼工程 | 楼层局部位置未设临边防护，楼梯临边防护未跟上施工进度 | 2017年11月28日 | 广州众磊建筑工程有限公司 | 2017年12月1日 | 对施工单位发出限期整改通知，并对专职安全员进行扣分处理 | 数据为截至11月底未整改完毕的 |
| 73 | 江门 | 企业安全生产主体责任落实不到位 | 江门市迎宾西路建设工程 | 工人使用汽车吊吊运材料时违规作业，存在较大安全隐患 | 2017年11月30日 | 中电建路桥集团有限公司 | 2017年12月3日 | 对施工单位发出限期整改通知，并对专职安全员进行扣分处理 | 数据为截至11月底未整改完毕的 |
| 74 | 江门 | 企业安全生产主体责任落实不到位 | 江门市迎宾西路建设工程 | 简易移动操作平台搭设不符合要求，个别立杆变形，整体稳定性差 | 2017年11月30日 | 中电建路桥集团有限公司 | 2017年12月3日 | 对施工单位发出限期整改通知，并对专职安全员进行扣分处理 | 数据为截至11月底未整改完毕的 |
| 75 | 江门 | 企业安全生产主体责任落实不到位 | 江门市迎宾西路建设工程 | 施工临时用电不符合要求，部分用电设备未做保护接零，电箱使用木底板，部分电线破皮，乱拉拖地 | 2017年11月30日 | 中电建路桥集团有限公司 | 2017年12月3日 | 对施工单位发出限期整改通知，并对专职安全员进行扣分处理 | 数据为截至11月底未整改完毕的 |
| 76 | 江门 | 企业安全生产主体责任落实不到位 | 北环路（江沙路-港口三路）扩建工程 | 天沙河桥局部临边防护不严 | 2017年11月29日 | 东莞市建工集团有限公司 | 2017年12月2日 | 对施工单位发出限期整改通知 | 数据为截至11月底未整改完毕的 |
| 77 | 江门 | 企业安全生产主体责任落实不到位 | 北环路（江沙路-港口三路）扩建工程 | 施工临时用电不符合要求，电线脱皮，直接搭设在临边防护栏杆处，开关箱配备不足 | 2017年11月29日 | 东莞市建工集团有限公司 | 2017年12月2日 | 对施工单位发出限期整改通知 | 数据为截至11月底未整改完毕的 |
| 78 | 江门 | 企业安全生产主体责任落实不到位 | 广中江高速公路礼乐出入口连接线（胜利南路延长线）工程 | 部分沙井口未封闭 | 2017年11月28日 | 中电建路桥集团有限公司 | 2017年12月1日 | 对施工单位发出限期整改通知 | 数据为截至11月底未整改完毕的 |
| 79 | 茂名 | 茂名监狱第二栋备勤楼 | 化州茂名监狱 | 新工人进场不进行安全教育和技术交底，施工方案未送安监备案 | 2017年11月1日 | 广东民升建设工程有限公司 | 2017年11月6日 | 限期整改 |  |
| 80 | 茂名 | 平定卫生院住院综合楼 | 平定卫生院 | 部分外脚手架连墙件违规拆除，外脚手架未加固 | 2017年11月2日 | 广东豪达建设工程有限公司 | 2017年11月7日 | 限期整改 |  |
| 81 | 茂名 | 市公安局业务技术用房 | 市公安局 | 顶层高支模支撑架搭设未设置纵横向剪刀撑，螺栓坚固力矩不够 | 2017年11月1日 | 广东中钦建设工程有限公司 | 2017年11月6日 | 限期整改 |  |
| 82 | 茂名 | 丽岗卫生院 | 丽岗镇卫生院 | 部分外脚手架连墙件违规拆除电梯井水平侧向防护不严 | 2017年11月2日 | 化州市建筑工程总公司第二公司 | 2017年11月7日 | 限期整改 |  |
| 83 | 茂名 | 丽岗卫生院 | 丽岗镇卫生院 | 电梯井水平侧向防护不严 | 2017年11月2日 | 化州市建筑工程总公司第二公司 | 2017年11月7日 | 限期整改 |  |
| 84 | 茂名 | 丽岗卫生院 | 丽岗镇卫生院 | 施工现场用作工人生活场所 | 2017年11月2日 | 化州市建筑工程总公司第二公司 | 2017年11月7日 | 限期整改 |  |
| 85 | 茂名 | 橘州一号三期A区 | 化州鉴江区 | 首层高权模顶柱、抱柱措施未做好，无纵横向剪刀撑 | 2017年11月3日 | 化州市建筑工程总公司 | 2017年11月8日 | 限期整改 |  |
| 86 | 茂名 | 实验中学增建学生宿舍楼 | 化州市实验中学 | 高边坡无支护方案及图纸，未作有效防护 | 2017年11月10日 | 茂名建筑集团第三有限公司 | 2017年11月15日 | 限期整改 |  |
| 87 | 茂名 | 实验中学增建学生宿舍楼 | 化州市实验中学 | 临边防护不严，无车辆冲洗装置，施工用电不合要求 | 2017年11月10日 | 茂名建筑集团第三有限公司 | 2017年11月15日 | 限期整改 |  |
| 88 | 茂名 | 南盛沿江名苑C栋 | 化州市南盛街道 | 外脚手架连墙件设置与方案不符，四口五临边安全防护不严 | 2017年11月14日 | 广东豪达建设工程有限公司 | 2017年11月19日 | 限期整改 |  |
| 89 | 茂名 | 化州碧桂园一区 | 碧桂园一区3号楼 | 脚手架搭设人员未持证上岗，监理无搭设旁站记录 | 2017年12月1日 | 广东协强建设集团有限公司 | 停工整改 | 停工整改 |  |
| 90 | 茂名 | 化州碧桂园一区 | 碧桂园一区 | 2号施工升降机未办理安装告知手续，擅自安装 | 2017年11月22日 | 广东协强建设集团有限公司 | 停工整改 | 停工整改 |  |
| 91 | 清远 | 模板 | 清城区海逸路 | （敏捷东城水岸三期D区）模板支撑系统搭设不规范 | 2017年11月13日及2017年12月1日 | 江西中联建设集团有限公司 | 2017年12月8日 | 发出整改通知书，对责任人进行扣分处理 |  |
| 92 | 清远 | 基坑 | 清城区银泉北路 | 清远市人民医院二期钢筋加工场设置在基坑支护环撑上 | 2017年11月24日 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 2017年12月5日 | 发出隐患整改通知书 |  |
| 93 | 清远 | 安全登记手续 | 东城飞来路 | 飞来湖1号3#楼、4#楼，未取得安全监督登记手续，外架首层已开始搭设。 | 2017年10月31日 | 慧峰房地产开发有限公司 |  | 发出停工通知书 |  |
| 94 | 清远 | 外架及安全管理 | 静福路与人民路交界处 | 时代广场外架随意修改搭设，施工现场多种工序交叉作业，安全管理混乱。 | 2017年11月20日 | 清远市清新建筑工程有限公司 | 2017年12月20日 | 发出停工通知书，对相关责任人及单位进行扣分处理 |  |
| 95 | 清远 | 外架及大梁 | 东城大道 | 东方雅苑1-6#楼外架局部已开始搭设，专项施工方案未及时专家论证通过。 | 2017年11月30日 | 石家庄建设集团有限公司 | 2017年12月1日 | 发出隐患整改通知书 |  |
| 96 | 清远 | 基坑隐患 | 清城区西北路第三中学宿舍区附近（福源.西湾阳光大厦） | 基坑开挖前未对周边房屋进行安全鉴定 | 2017年11月20日 | 清远市新汇景房地产开发有限公司 | 2017年12月20日 | 基坑暂停施工 |  |
| 97 | 清远 | 基坑隐患 | 清城区峡江西路（江南苑） | 土方开挖前未委托有资质的第三方对基坑工程开展监测，未对周边建筑物现状展开调查 | 2017年11月21日 | 清远市光华房地产开发有限公司 | 2017年12月21日 | 基坑暂停施工 |  |
| 98 | 清远 | 基坑隐患 | 清城区西北路第三中学附近（星湖湾雅轩花园 ） | 靠近凤凰花园侧的支护锚杆会影响凤凰花园的基础，须由设计根据位置关系提供设计变更，施工单位编制方案，监理单位按设计变更及方案现场监理施工 | 2017年11月30日 | 广东永方建筑工程有限公司 | 2017年12月15日 | 靠近凤凰花园侧的基坑开挖、基坑支护暂停施工，待手续完善后按方案施工 |  |
| 99 | 清远 | 卸料平台隐患 | 清城区盛兴中英文学校对面（恒美花园） | 1#楼4层卸料平台破旧、无标识牌、副钢丝绳未拉设 | 2017年11月30日 | 浙江融兴建设有限公司 | 2017年12月11日 | 卸料平台暂停使用 | 已经上报，还未复查 |
| 100 | 清远 | 塔吊隐患 | 维港天悦14#楼 | 14#楼塔吊最后一道附墙对应标准节未安装内撑杆未整改 | 2017年11月16日 | 娄底工程建设有限公司 | 5工作日 | 已对相关责任主体动态扣分 |  |
| 101 | 清远 | 塔吊隐患 | 万豪水晶湾52#楼 | 塔吊回转限位失效；相许保护器短接；整改情况未回复 | 2017年11月16日 | 十一冶建设集团有限公司 | 5工作日 | 已对相关责任主体动态扣分 |  |
| 102 | 揭阳 | 1、楼梯安全防护不足；2、个别工人无戴安全帽；3、物料提升架安全门被拆除。 | 揭阳市空港区 | 1、楼梯安全防护不足；2、个别工人无戴安全帽；3、物料提升架安全门被拆除。 | 2017年11月27日 | 广东宏建市政工程总公司 | 2017年12月4日 | 落实监理跟踪 | 已完成整改 |